1 Сборник «Земляные работы»
Техническая часть
1. Общие указания
1.1.  Нормы табл. 01-220 - 01-222 предусматривают затраты по разработке грунта 2 группы в водоемах землесосными плавучими многофункциональными дизельными снарядами типа «Watermaster» со сменными насадками: экскаваторным ковшом, фрезерной насадкой с пульпопроводом и роторной насадкой с пульпопроводом.
1.2.  Распределение грунтов по группам при разработке их плавучими землесосными дизельными снарядами типа «Watermaster» следует производить по табл. 4 Технической части сборника РЭСН-2001-01 «Земляные работы».
1.3.  Нормами 1, 3 табл. 01-220 предусмотрены работы по разработке грунта 2 группы экскаваторным ковшом из-под воды при глубине до 4,2 м с укладкой в отвал.
Нормами 2. 4 табл. 01-220 предусмотрены работы по разработке грунта 2 группы экскаваторным ковшом с погрузкой на несамоходную баржу.
1.4.  Нормами 2, 4 табл. 01-220 не предусмотрены затраты по буксировке и выгрузке грунта из несамоходной баржи, их следует учитывать дополнительно в соответствии с проектными данными.
1.5.  Затраты по водолазному обследованию дна акватории в речных условиях (реки, озера, водохранилища) следует определять по нормам  сборника РЭСН-2000-44 «Подводно-строительные (водолазные) работы». Затраты по подъему из воды разных предметов в речных условиях (реки, озера, водохранилища) следует определять по нормам сборника РЭСН-2000-44 «Подводно-строительные (водолазные) работы».

2. Правила исчисления объемов работ

2.1.  В нормах табл. 01-220 объем грунта, разработанного экскаваторным ковшом, определяется с учетом обводненности 15%.
2.2.  В нормах табл. 01-221 и 01-222 объем грунта разработанного роторной и фрезерной насадкой следует определять согласно Технической части Сборника РЭСН-2000-01 «Земляные работы».

9 Сборник «Металлические конструкции»

Измеритель: 1 м2  проема
Установка противопожарных дверей однопольных: 
9-83-1-УН           металлических глухих
9-83-2-УН           металлических остекленных
Установка противопожарных дверей двупольных: 
9-83-3-УН           металлических глухих
9-83-4-УН          металлических остекленных
9-83-5-УН         Монтаж противопожарных витражей по металлическому каркасу 
9-83-6-УН        Монтаж противопожарных остекленных перегородок по металлическому каркасу

15 сборник «Отделочные работы»
Облицовочные работы
Облицовочные работы с повышенными требованиями к отделке
Таблица ЭСН 15-39   
Облицовка ступеней керамогранитными плитками
Состав работ: 01. Распаковка и подноска плиток. 02. Очистка бетонных поверхностей зуба-лестниц.  03.   Резка  плиток  камнерезными  станками,  04.  Укладка  плиток на клей. 05. Затирка швов. 06. Очистка и промывка поверхностей.
Измеритель: 100 м2  поверхности облицовки