Новое в АВК-5 редакции 2.10.6 в сравнении с редакцией 2.10.5’ 

В программном комплексе АВК-5 редакции 2.10.6 введен ряд дополнений и исправлены ошибки, выявленные в редакции 2.10.5’. 

1. Дополнения 

1.1.    
В соответствии с письмом Минрегионстроя от 18.01.2011 №21-20/381/0/6-11 внесена возможность ввести ориентировочные цены ресурсов Стандартной НСИ по состоянию на 01 января 2011 года путем применения Индекса изменения рыночной стоимости продукции предприятий строительных материалов, изделий и конструкций к ее рыночной стоимости периода 01.01.2008 г. для приведения объектов–аналогов в текущий уровень цен при определении сметной стоимости на первых стадиях проектирования.

1.2.    
С целью обеспечения возможности дифференцированного расчета 2-го блока ОПР не только на уровне стройки, но и отдельных ее объектов и локальных смет, введены новые числовые параметры, заменившие прежние Параметры стройки в экране «Дополнительные данные для расчета ОПР» (ЗТП, ЗТПП, ЗП, ТП, УВ):

 –   
Н119 (ЗТП) - масса затрат, связанных с оплатой временной нетрудоспособности в первые 5 дней за предыдущий отчетный год, грн. 

 –   
Н120 (ЗТПП) – масса затрат, связанных с помощью в связи с временной утратой трудоспособности и затратами, обусловленными погребением, за предыдущий отчетный год, грн. 

 –   
Н121 (ЗП) – общая зарплата подрядной организации за предыдуший отчетный год, грн. 

 –   
Н122 (ТП) – нормативно-расчетные трудозатраты рабочих, средства на оплату труда которых предусматриваются в прямых затратах, и инженерно-технических рабочих, средства на оплату труда которых предусматриваются в первом блоке общепроизводственных затрат за тот же предыдущий отчетный год, чел.-час. 

 –   
Н123 (УВ) – удельный вес оплаты труда рабочих по трудовым договорам в составе зарплаты прямых затрат. 

Здесь же введен новый числовой параметр: Н124 – «Коэффициент, определяемый плательщиком самостоятельно и учитывающий приведение расчетной суммы единого взноса к сумме не менее размера минимального страхового взноса». Этот числовой параметр позволяет при Фиксированном налоге, по желанию пользователя, указывать базу единого налога на социальное страхование, ориентированную на минимальный уровень зарплаты, актуальный на момент выполнения строительных работ. К примеру, при минимальной зарплате 960 грн. в месяц и расчетной зарплате стройки в 2300 грн. числовой параметр Н124 должен быть не меньше, чем 960/2300=0, 4174 . По умолчанию Н124=1.

1.3.    
Откорректированы тарифные сетки №6, 7, 8, 9, 10 для строительства объектов угольной промышленности по состоянию на 2011 год на основании письма №51 от 01.04.2011 г. ЦСМ “Южгипрошахт”.

1.4.    
В Признаках подсистемы «Подрядчик», по аналогии с Признаками подсистемы «Договорная цена», введена возможность задания «Признака точности счета итоговых строк Акта КБ-2в (кроме НДС)» - до 1 коп. (по умолчанию) или до 1 грн.

1.5.    
Нормативная база дополнена следующими Ресурсными элементными сметными нормами :

 –   
ГК Габионные конструкции – СОУ Д.2.2-33498333-001:2009, утвержденные Приказом ООО “ПО”Габионы Украина” №3 от 25.05.2009 г. 

 –   
ДА Автомобильные дороги и мосты - СОУ 45.2–00018112-035:2010, утвержденные Приказом Укравтодор №482 от 23 декабря 2010г. взамен ВБН Д.2.2-218-045-2001. 

 –   
СГ Магистральные газопроводы - СОУ 45.2—00013741-001:2007, утвержденные Приказом Министерства топлива и энергетики Украины №204 от 23.04.2007 г. 

 –   
ЕВ Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов – ВБН Д.2.2-20077720-01:2005, утвержденные Приказом НАК “Нефтегаз Украины” от 29.04.05 №232. 

 –   
Изменение №4 к ВБН Д.2.7-218-045.1-2006 “Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Эксплуатационное содержание автомобильных дорог и мостов”, утвержденные Приказом Укравтодор №438от 02 декабря 2010 г. 

 –   
Изменение №3 к ДБН Д.2.3-10-99 “Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Сборник 10. Оборудование связи”, утвержденные Приказом Минрегионстроя №22 от 10 февраля 2011 года с введением в действие с 1 июня 2011 года. 

 –   
ПМ10Т Техническое обслуживание оборудования коксохимического производства, утвержденные Приказом Минпромполитики Украины от 02.08.06 №289 и веденные в действие с 02.08.06. 

 –   
ПХ6П Пусконаладочные работы оборудования по производству шин, утвержденные Приказом Минпромполитики Украины №137 от 3 апреля 2003 г. и введен в действие с 1 апреля 2003 года. 

1.6.   Введен сборник Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного оборудования. Часть 15. “Ремонт тепловой изоляции и обмуровки” СОУ 40.1.00130044-33:2010 взамен утратившего силу СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005.

1.7.   В папку «Data» включены примеры Комплексной позиции (файл КП28.imk и КП30.imk ).

2. Ошибки и исправления 

2.1.   Откорректированы неточности при выводе Outbox, обнаруженные в предыдущих редакциях.

2.2. 
Внесены уточнения в Блоки настройки при упрощенном налогообложении.

